**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 1

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
| **Risiko** | **Handl.-bedarf**ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
| GefStoffVTRGS 401TRGS 430TRGS 500TRGS 555TRGS 900BGR 195BGI 557BGI 658 | * Hautkontakt zu kohlenwasserstoffhaltigen Reinigungs- mitteln (z. B. Silikonentferner, Verdünnung)
	+ Hautresorption und Hautreizung möglich bei Toluol, Xylol, und Ethylbenzol
	+ Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut
	+ wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
 |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:* Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen gemäß Sicherheitsdatenblatt
* geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen
* Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung unterweisen
* Reinigung in geschlossenen Geräten (z. B. Spritzpistolen-Reinigungsgeräte)
* Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, ggf. veranlassen
 |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 2

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
| **Risiko** | **Handl.-bedarf**ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Spachtelarbeiten mit Polyester- Spachtelmassen und Härtern auf Basis von organischen Peroxiden
	+ Reizen die Haut
	+ Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
	+ ängerer und wiederholter Kontakt entfettet die Haut und kann zu einer Kontaktdermatitis führen

 |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:* Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen gemäß Sicherheitsdatenblatt
* Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen
* Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung unterweisen
* Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten/ggf. veranlassen
 |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 3

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
| **Risiko** | **Handl.-bedarf**ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Verarbeiten von 2K-Lacken (PUR) und Füllern
	+ wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
	+ Hautresorption und Hautreizung (Xylol, Ethylbenzol)
	+ Sensibilisierung durch Hautkontakt oder Einatmen möglich
 |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:* Lackieren in Kabinen mit Absaugung
* Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen gemäß Sicherheitsdatenblatt
* geeignete Arbeitskleidung und PSA (Atemschutzgeräte: Masken, Hauben) gemäß Sicherheitsdatenblatt benutzen
* Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen
* Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung unterweisen
* Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, ggf. veranlassen
 |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 4

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
| **Risiko** | **Handl.-bedarf**ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Feuchtarbeit (Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen sowie intensive Handreinigung)
	+ > 2 h/Schicht
	+ > 4 h/Schicht
 |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:* Schutzhandschuhe regelmäßig wechseln, benutzte Handschuhe trocknen lassen
* geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen
* ggf. speziellen Hautschutz gegen Hauterweichung unter Schutzhandschuhen verwenden
* Mitarbeiter unterweisen
* Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, veranlassen wenn länger als 4 h/Schicht Feuchtarbeit durchgeführt wird
 |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 5

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam |
| **Risiko** | **Handl.-bedarf**ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Schleifarbeiten (Altlacke, Spachtelmassen, Grundierungen)
	+ mechanische Einwirkungen können Mikroverletzungen verursachen
 |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:* Schleifstäube absaugen
* geeignete Schutzhandschuhe tragen
* geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel benutzen
* Mitarbeiter gemäß Betriebsanweisung unterweisen
 |  |  |  |  |

Weiterführende Info