|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema: Bau- und Montagearbeiten allgemein | | |
| Firma |  | |
| Vorgesetzte(r) |  | |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fahrt zur Baustelle:** | * Befestigung Transportgut, wie Gasflaschen, Werkzeuge oder Bauteile und ausreichende Ladungssicherung * Warnweste und Erste-Hilfe-Kasten im Fahrzeug * Unfall, Panne o. Ä.; bei Verlassen des Fahrzeugs Warnweste tragen. |
| **Koordination/Montage- anweisung:** | * Sicherheitshinweise * Weisungen des Baustellenkoordinators/der Baustellenkoordinatorin zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen * Für alle gilt: keine Arbeiten durchführen, bei denen man sich selbst oder andere gefährden kann. |
| **Persönliche Schutzausrüstungen:** | * Schutzhelm und Schutzschuhe mit durchtrittsicherer Sohle tragen. * Beim Stemmen und Sägen zusätzlich Gehörschutz und Schutzbrille verwenden. * Eventuell Warnweste tragen. |
| **Elektrische Gefährdung:** | * Elektrische Maschinen u. a. nur am Baustromverteiler anschließen. * Nur Geräte und Leitungen verwenden, die für den Betrieb auf Baustellen geeignet sind, z. B. H07-Leitungen. * FI-Schutz gewährleisten. |
| **Hochgelegene Arbeitsplätze:** | * Schutzmaßnahmen gegen Absturz nicht abbauen bzw. bei Absturzgefahr (ab 1 m Verkehrswege bzw. 2 m Arbeitsplätze) Arbeiten einstellen und Maßnahmen festlegen. * Kein Arbeiten ohne Schutzmaßnahmen gegen Absturz! |

Datum: ....................................................

Unterschrift des/der Unterweisenden