|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema: | Absturzsicherung, allgemein | |
| Firma |  | |
| Abteilung |  | |
| Vorgesetzte(r) |  | |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begehen von Dächern:** | * Festgelegte Aufstiege benutzen * Ausreichende Tragfähigkeit der Dachfläche sowie von Einbauteilen (z.B. Lichtkuppeln, Lichtbänder) prüfen * Ausreichend Abstand (mindestens 2 m) zu absturzgefährdeten Stellen einhalten, feste Absperrung (Kette, Seil …) erforderlich. * Gekennzeichnete Verkehrswege benutzen |
| **Gerüste:** | * Nur gekennzeichnete und freigegebene Gerüste betreten * Lose aufgelegte oder kippelnde Gerüstbeläge nicht betreten * Gerüstebenen nur betreten, wenn der Seitenschutz (Handlauf, Knieleiste und Bordbrett) vollständig aufgebaut ist * Durchstiegsklappen nach Durchstieg schließen |
| **Laufstege/Gitterroste:** | * Nur befestigte Gitterroste betreten * Bei lose verlegten Gitterrosten Information an Vorgesetzte(n) * Bei Rutschgefahr (z.B. Vereisung) Laufstege nicht betreten |
| **Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz:** | * Benutzung nur nach Unterweisung mit praktischen Übungen * Vorgegebene Anschlageinrichtungen benutzen * Keine Veränderungen an der PSA gegen Absturz vornehmen * PSA gegen Absturz nur zur Sicherung von Personen benutzen * Vor Benutzung über Rettungskonzept informieren |
| **Verlegen von Trapezblechen:** | * Ausführung der Arbeiten nur bei vorhandenen Schutzmaßnahmen (z.B. Schutznetz, Dachrandsicherung) * Heruntergefallenes Material aus Schutznetzen entfernen |

Datum:

Unterschrift des/der Unterweisenden