|  |  |
| --- | --- |
| Thema: | Absturzsicherung, allgemein |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzte(r) |  |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begehen von Dächern:** | * Festgelegte Aufstiege benutzen
* Ausreichende Tragfähigkeit der Dachfläche sowie von Einbauteilen (z.B. Lichtkuppeln, Lichtbänder) prüfen
* Ausreichend Abstand (mindestens 2 m) zu absturzgefährdeten Stellen einhalten, feste Absperrung (Kette, Seil …) erforderlich.
* Gekennzeichnete Verkehrswege benutzen
 |
| **Gerüste:** | * Nur gekennzeichnete und freigegebene Gerüste betreten
* Lose aufgelegte oder kippelnde Gerüstbeläge nicht betreten
* Gerüstebenen nur betreten, wenn der Seitenschutz (Handlauf, Knieleiste und Bordbrett) vollständig aufgebaut ist
* Durchstiegsklappen nach Durchstieg schließen
 |
| **Laufstege/Gitterroste:** | * Nur befestigte Gitterroste betreten
* Bei lose verlegten Gitterrosten Information an Vorgesetzte(n)
* Bei Rutschgefahr (z.B. Vereisung) Laufstege nicht betreten
 |
| **Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz:** | * Benutzung nur nach Unterweisung mit praktischen Übungen
* Vorgegebene Anschlageinrichtungen benutzen
* Keine Veränderungen an der PSA gegen Absturz vornehmen
* PSA gegen Absturz nur zur Sicherung von Personen benutzen
* Vor Benutzung über Rettungskonzept informieren
 |
| **Verlegen von Trapezblechen:** | * Ausführung der Arbeiten nur bei vorhandenen Schutzmaßnahmen (z.B. Schutznetz, Dachrandsicherung)
* Heruntergefallenes Material aus Schutznetzen entfernen
 |

Datum:

 Unterschrift des/der Unterweisenden