|  |
| --- |
| Unterweisungsnachweis |
| Thema: Arbeiten mit flurgesteuertem Kran |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeiten mit flurgesteuertem Kran:** | * nur mit folgender Persönlicher Schutzausrüstung:
* Sicherheitsschuhe
* Schutzhandschuhe
* Schutzhelm, sofern erforderlich
 |
|  |
|  |
|  | * vor Beginn der Arbeiten: Funktionskontrolle des Krans (speziell Bremsen)
 |
|  | * nicht zwischen Last und festen Teilen der Umgebung aufhalten (Quetschgefahr)
 |
|  | * Last nicht rückwärts führen (Stolpergefahr)
 |
|  | * Lasten möglichst nicht über Personen führen, in keinem Fall bei kraftschlüssigen Anschlagmitteln (z.B. Magnete, Vakuumheber, Blechklemmen)
 |
|  | * Gefährdung von Kollegen durch Lastbewegung vermeiden
 |
|  | * Lastbewegung stets beobachten, bei Sichtbehinderung Einweiser hinzuziehen
 |
|  |  |
| **Anschlagen von Lasten:** | * Tragfähigkeit beachten
 |
|  | * Spreizwinkel beim Anschlagen mit Gehängen nicht größer 120°
 |
|  | * zur Anpassung der Kettenlänge nur zugelassene Kettenkürzer verwenden
 |
|  | * ablegereife Anschlagmittel der weiteren Benutzung entziehen
 |
|  | * Seile und Hebebänder bei scharfkantigen Lasten nicht ohne Kantenschutz einsetzen
 |
|  | * lange schlanke Teile nur mittels Schnürgang oder unter Verwendung von Traversen anschlagen
 |
|  | * bei Auswahl und Positionierung der Anschlagmittel: Lastschwerpunkt beachten
 |
|  | * beim Anheben der Last darauf achten, dass sich niemals Hände zwischen Anschlagmittel und Last befinden (Quetschgefahr)
 |

Datum: .................................................... ..................................................

 Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen