|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 1 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Entfetten von Pferdehufen** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02.gif |  | * Brand- und Explosionsgefahr.
* Einatmen von Dämpfen kann zu Kopfschmerzen, Schleimhautreizungen und Schwindelgefühl führen.
* Kann durch Entfettung der Haut zu Hautschäden führen.
* Durch Spritzer kann die Hornhaut des Auges geschädigt werden.
* Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
* Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_07.gif |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Schutzbrille und Nitril-Einmalschutzhandschuhe tragen.
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren.
* Rauchen und Umgang mit offenem Feuer unterlassen, von Zündquellen fernhalten.
* Hautkontakt vermeiden: – Hände nicht mit Lösemittel waschen.– mit verschmutzten Händen nie Mund, Nase, Augen berühren.
* Am Arbeitsplatz für gute Belüftung sorgen.
* Glasbehälter unzerstörbar aufbewahren, besser Edelstahlflasche verwenden.
* Behälter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten.
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Beim Verschütten größerer Mengen sofort für Frischluftzufuhr sorgen, den Raum verlassen.
* Verschüttete geringe Mengen mit einem Stofflappen oder Papier aufnehmen undan einem sicheren, gut gelüfteten Ort (frei von Zündquellen) verdunsten lassen.
* Im Brandfall nur einen Pulverlöscher oder CO2-Feuerlöscher verwenden.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser und Hautreiniger/Seife abwaschen
* Bei Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen (Augendusche/Spülflasche), Augenarzt aufsuchen.
* Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bewusstlose Personen sofort an die frische Luft bringen.
* Nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen. Giftnotruf: 030-19240
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und Verpackungsreste als Hausmüll entsorgen.
* Restmengen über Recyclinghof entsorgen.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |