Arbeiten an der Abrichthobelmaschine (Gliederschwingschutz)

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abteilung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arbeitsplatz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Vorgesetzten verständigen.

● Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden.

* Beschädigte Schutzeinrichtung und Arbeitshilfen der Benutzung entziehen.

● Unfallstelle sichern.

● Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

● Verletzte Person betreuen.

● Störungen nur von befähigen Personen beseitigen lassen.

● Instandhaltungsarbeiten an der Abrichthobelmaschine werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma: **Betriebsanweisung** Nummer:

Namen der Firma hier einsetzen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

* Gefahr durch schnelllaufende Maschinenteile
* Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch die Messerwelle
* Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm
* Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile
* Gefahr durch Holzstaub





4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall


Notruf:

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

* An der Abrichthobelmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.
* Vor jedem Einsatz den Gliederschwingschutz vollständig rüsten und auf Funktion prüfen (Manipulation).
* Tragen von PSA:
  + Gehörschutz
  + Sicherheitsschuhe
  + enganliegender Arbeitskleidung und ggf. Haarnetz.
* Handschuhe dürfen nicht getragen werden.
* Auf die Funktion der Absaugung achten.
* Den Gefahrenbereich freihalten (Rückschlaggefahr).
* Messerüberstand über der Messerwelle darf maximal 1,1 mm betragen.
* Abstand zwischen Messerwelle und Tischlippe maximal 5 mm.
* Werkstück mit beiden Händen führen, dabei auf die Fingerhaltung achten.
* Mit den Händen den Arbeitsdruck immer nur in Tischrichtung und auf der Abnahmeseite ausüben.
* Bei kurzen Werkstücken die Zuführlade verwenden.
* Bei schmalen Werkstücken den Hilfsanschlag verwenden.
* Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abstellen.
* Späne nicht mit der Hand entfernen. Bei Stillstand der Maschine absaugen.
* Alle Arbeiten nach TSM- Handhabung und sicheres Arbeiten, Kapitel Abrichthobelmaschinen ausführen.







5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf:

6. Instandhaltung, Entsorgung