|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BETRIEBSANWEISUNG Nr. | | | |
| ANWENDUNGSBEREICH | | | |
| Einrichten (Rüsten) der Exzenterpresse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ durch Einrichter. | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | |
| * Quetschgefahr für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Stößelniedergang   + im Arbeitsbereich des Werkzeugs,   + zwischen Werkzeug und Maschinen,   + im Bereich elektrischer und pneumatischer Steuerungen.   + Gefahr durch wegfliegende Splitter bei Störungen am oder im Werkzeug. | | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | |
| * Umstelleinrichtung für Betriebsart auf „Einrichten“ stellen, anschließend Taste „Not-Aus“ betätigen. * Druckluftzufuhr unterbrechen durch Schließen des Hahnes in der Anschlussleitung. * Montageanweisung für Werkzeugwechseln beachten. * Kleinstmöglichen Hub unter Beachtung des am Werkzeug angegebenen Hubbereiches einstellen. * Probehub nur bei wirksamer Schutzeinrichtung auslösen. * Nach Abschluss der Einrichtarbeiten richtige Betriebsart einstellen, Schlüssel von der Umstelleinrichtung abziehen und in Verwahrung nehmen. * Freigabe zur Aufnahme der Arbeit an der Presse durch Kontrollperson veranlassen. | | | |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | |
| Bei Störungen in der Steuerung der Presse Aufsicht Führenden informieren. | | | |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE | | | |
| * Maschine abschalten * Verletzte bergen * Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen sicherstellen). * Unfall melden. Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG | | | |
| * Instandhalten, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen. | | | |
| 1. **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** | | | |
| Gesundheitliche Folgen: Verletzung von Fingern, Händen u.Ä. | | | |
|  | | | |
| Datum: |  | Unterschrift: |  |
|  | | | |