|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler - Batterie wechseln** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Explosionsgefahr
* Brandgefahr
* Verätzung durch Säure
* Herunterfallende Teile
* Gefahr durch elektrischen Strom
 |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Gabelstaplers beachten
* Gabelstapler sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern
* Gabeln absenken, Mast nach vorne neigen
* Batteriestecker ziehen
* Nur vom Hersteller nach Größe und Gewicht zugelassene Batterien einbauen
* Beim Batteriewechsel darf die Batterie erst ca. 10 Minuten nach dem Abklemmen wieder angeklemmt werden, da sonst die Ladeanzeige falsch anzeigt und die Hydraulik abschaltet
* Batterie mit dem bereitgestellten Hebezeug und Anschlagmittel transportieren
* Batterie vorsichtig anheben und auf Fahrerschutzdach achten
* Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstungen benutzen (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe)
* Batterie gegen Verrutschen sichern
* Batteriepole mit säurefreiem Fett schützen
* Auf festen Sitz der Polklemmen achten
 |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall****Notruf:**  |
| * Brand melden
* Löschversuch mit bereitgestelltem Löschmittel unternehmen
* Mängel dem Vorgesetzten melden
* Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen.
 |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe****Notruf:**  |
| * Unfallstelle sichern
* Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
* Verletzten betreuen
* Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit klarem Wasser abspülen
 |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Altbatterien werden entsorgt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**