|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler – Austausch von Treibgasflaschen** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Brand- und Explosionsgefahr * Verpuffungsgefahr * Erfrierungsgefahr |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Treibgasflaschen nur im Freien über Erdgleiche und erst nach Schließen des Flaschenventils wechseln * Beim Flaschenwechsel Motor abstellen, Zündquellen fernhalten und nicht rauchen * Beim Flaschenwechsel zum Schutz vor Kälte Handschuhe aus Leder tragen * Nur Treibgasflaschen mit 270°-Ventil-Schutzkragen einbauen * Die Treibgasflasche liegend, mit der Kragenöffnung nach unten, einbauen * Die Länge der Schlauchleitung zwischen Gasflasche und Gasanlage auf maximal 400 mm begrenzen * Dichtungen und Membranen der Gasanlage sind mindestens jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen * Die Treibgasflaschen in Fahrzeugen sind alle 2 Jahre zu prüfen (Aufgabe des Befüllers) * Gabelstapler mit Flüssiggasantrieb zur Vermeidung von Gasansammlungen * nicht in Räumen unter Erdgleiche abstellen * nicht in Räumen mit Gruben, Schächten, Kanälen oder ähnlichen Vertiefungen abstellen * Nach längerem Stillstand des Gabelstaplers im geschlossenen Raum vor dem Einschalten der elektrischen Anlage gut lüften * Absperrventil der Treibgasflasche langsam und vorsichtig öffnen * Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen * Bei Belastung Gabelstapler zügig fahren |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall**  **Notruf:** |
| * Offene Feuer löschen, nicht rauchen * Sofort Flaschenventil (im Uhrzeigersinn) schließen * Fenster und Türen öffnen, für Lüftung sorgen * Gebäude und Gabelstapler verlassen * Undichte Flasche ins Freie an eine ungefährdete Stelle bringen * Gefahrenbereich um defekte Flasche absperren und freihalten * Flaschen bei Hitzeeinwirkung mit Wasser kühlen * Im Brandfall Feuerwehr benachrichtigen |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**  **Notruf:** |
| * Unfallstelle sichern * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen * Verletzten betreuen * Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit klarem Wasser abspülen |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Arbeiten an der Gasanlage werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Altbatterien werden entsorgt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**