|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BTR-Nr. 003822.02.2023 | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | Stand: abgezeichnet am:  |
|  | Geltungsbereich und Tätigkeiten |  |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Vakuumhebern.** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | * Gefahren durch Herabfallen der Last oder von Teilen.
* Gefahr durch Umschlagen der Last.
* Herabfallen der Last durch verschlissene Dichtungen.
* Nasse, polierte Oberflächen vermindern die Tragfähigkeit der Saugteller.
 |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | * Bedienung des Gerätes nur durch beauftragte Personen.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Den Vakuumheber nur bestimmungsgemäß verwenden.
* Täglich vor jeder Inbetriebnahme eine Funktionsprobe durchführen.
* Heber oberhalb des Lastenschwerpunktes ansetzen.
* Zulässige Gesamtbelastung beachten. Beim Anheben der Last den Unterdruck kontrollieren.
* Beim Anheben möglicher Anhaftung dahinter stehende Steintafeln, insbesondere bei Nässe, beachten.
* Beim Transport von Lasten nicht sich oder andere Personen gefährden.
* Die Last sicher ablegen bzw. abstellen.
* Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschutze, -handschuhe und –helm) tragen.
 |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL |
|  | * Festgestellte Mängel melden.
* Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen.
 |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* Notruf: 112
* Unfall melden.
 |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |
| Reparatur nur von fachkundigen hiermit beauftragten Personen. |