|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BTA-Nr. 004622.02.2023 | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | Stand: MM/jahr07/2007abgezeichnet am:  |
| Betrieb/Gebäude:  | Geltungsbereich: |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für mobile Sicherungssysteme in Schmalgassen** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Kollision von Regalbediengeräten und Personen mit zum Teil tödlichen Verletzungen. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| * Gasseneinfahrt nur mit Schmalgangstaplern, die mit einem wirksamen Sicherungssystem ausgerüstet sind.
* Kein Eintritt oder Einfahrt in besetzte Gassen.
* Kein gleichzeitiger Aufenthalt von Personen und Stapler in einer Gasse.
* Nicht mehr als ein Stapler in einer Gasse.
* Verbotsschilder beachten, regelmäßige Unterweisung sicherstellen.
* Gassenwechsel nur an offenen Gassenenden zulässig.
* Fluchtgänge an Gassenenden nur als Fluchtwege, nicht als Verkehrswege benutzen.
* Keine Gegenstände in der Schmalgasse abstellen.
* Verhalten bei Reinigungsarbeiten:
* Regalgasse an der Einfahrt mit Kette und Schild „für Stapler verboten“ sperren (Absperrung im Lager bereithalten).
* Nach Beendigung der Arbeiten alle Arbeitsmittel (zum Beispiel Leiter) aus der Gasse entfernen.
 |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| * Störung oder Ausfall sofort melden.
* Regalbedienung einstellen.
 |
| ERSTE HILFE |
|  | * Ruhe bewahren.
* Ersthelfer heranziehen.
* Notruf: 112
* Unfall melden.
 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Instandsetzung nur durch beauftragte Personen bzw. Fachfirmen. |