|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTA-Nr. 0044 22.02.2023 | | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | | Stand: MM/jahr07/2007  abgezeichnet am: |
| Betrieb/Gebäude: | | | Geltungsbereich: | |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | | | | |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Winden** | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | * Gefahren bestehen aufgrund Seilriss, Lastabwurf und Überlastung. * Gefährdungen durch Erfasst werden, Motorlärm und Austritt von Hydraulikflüssigkeit. | | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
|  | * Die zulässige Traglast der Winde nicht überschreiten. * Zum Heben oder Ziehen von Lasten auf schrägen Ebenen dürfen nur Winden verwendet werden, die über eine Rücklaufsicherung verfügen. * Die Winde und die Umlenkrollen sind so zu befestigen, dass * Sie ihre Lage nicht verändern können, * die zu erwartende Kraft sicher aufgenommen werden kann und * Nicht über die Kanten gezogen wird. * Gefahrenbereiche sind abzusichern. * Die Last darf nicht unmittelbar an das Hubseil angeschlagen werden. * Beim Abwickeln des Seils unter Last müssen mindestens zwei Seilwindungen auf der Trommel verbleiben. * Die Aufstellung, Wartung und Bedienung darf nur durch beauftragte Personen vorgenommen werden. | | | |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | | |
| * Festgestellte Mängel sind, nach dem Sichern, sofort dem Vorgesetzten zu melden. * Reparaturen sind nur vom Fachpersonal vorzunehmen. | | | | |
| ERSTE HILFE | | | | |
|  | * Ruhe bewahren. * Ersthelfer heranziehen. * Notruf: 112 * Unfall melden. | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | |
| * Nur Geräte betreiben, die mindestens jährlich geprüft sind (Kopie des Prüfbuchs). * Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. | | | | |