|  |
| --- |
| Thema: Bau- und Montagearbeiten allgemein |
| Firma |  |
| Vorgesetzte(r) |  |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fahrt zur Baustelle:** | * Befestigung Transportgut, wie Gasflaschen, Werkzeuge oder Bauteile und ausreichende Ladungssicherung
* Warnweste und Erste-Hilfe-Kasten im Fahrzeug
* Unfall, Panne o. Ä.; bei Verlassen des Fahrzeugs Warnweste tragen.
 |
| **Koordination/Montage-anweisung:** | * Sicherheitshinweise
* Weisungen des Baustellenkoordinators/der Baustellenkoordinatorin zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen
* Für alle gilt: keine Arbeiten durchführen, bei denen man sich selbst oder andere gefährden kann.
 |
| **Persönliche Schutzausrüstungen:** | * Schutzhelm und Schutzschuhe mit durchtrittsicherer Sohle tragen.
* Beim Stemmen und Sägen zusätzlich Gehörschutz und Schutzbrille verwenden.
* Eventuell Warnweste tragen.
 |
| **Elektrische Gefährdung:** | * Elektrische Maschinen u. a. nur am Baustromverteiler anschließen.
* Nur Geräte und Leitungen verwenden, die für den Betrieb auf Baustellen geeignet sind, z. B. H07-Leitungen.
* FI-Schutz gewährleisten.
 |
| **Hochgelegene Arbeitsplätze:** | * Schutzmaßnahmen gegen Absturz nicht abbauen bzw. bei Absturzgefahr (ab 1 m Verkehrswege bzw. 2 m Arbeitsplätze) Arbeiten einstellen und Maßnahmen festlegen.
* Kein Arbeiten ohne Schutzmaßnahmen gegen Absturz!
 |

Datum: ....................................................

 Unterschrift des/der Unterweisenden