|  |  |
| --- | --- |
| Unterweisungsnachweis | |
| Thema: Gefährdungen in Kfz-Werkstätten | |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Persönliche Schutzausrüstung: | * bei Arbeiten mit möglichen Augenverletzungen (z.B. unter dem Fahrzeug, mit Schleifmaschinen, an der Fahrzeugelektrik) Schutzbrille benutzen |
|  | * bei Gefahr von Hautverletzungen (z.B. durch heiße Teile, scharfe Kanten, hautbelastende Stoffe) Schutzhandschuhe tragen |
|  | * ist bei Arbeiten mit hautbelastenden Stoffen, wie z.B. Ölen und Kraftstoffen, die Benutzung von Schutzhandschuhen nicht möglich, geeigneten Hautschutz benutzen |
|  | * bei Schweißarbeiten vollständige Schweißerschutzausrüstung benutzen und auf saubere Kleidung achten |
|  |  |
| **Gefahrstoffe:** | * Umgang mit Gefahrstoffen möglichst vermeiden |
|  | * keine leichtentzündlichen Bremsenreiniger oder Entfettungsmittel verwenden |
|  | * ist der Umgang mit Gefahrstoffen zwingend erforderlich (z.B. Benzol in Vergaserkraftstoffen oder Rußpartikel in Dieselabgasen), sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach der vorliegenden Betriebsanweisung zu beachten |
|  | * Arbeiten mit laufendem Motor nur unter Verwendung einer Absauganlage |
|  |  |
| **Hebebühnen:** | * Fahrzeuge sicher aufnehmen; verschlissene Gummiauflagen ersetzen |
|  | * beim Herunterfahren der Bühne auf Kollegen im Bewegungsbereich achten |
|  |  |
| **Brandgefahr:** | * Rauchverbot beachten |
|  | * bei Flüssigkeitsbrand speziell im Motorraum CO2 –Löscher,   bei Feststoffbrand Pulverlöscher,  bei Kleidungsbrand sofort Löschdecke verwenden |
|  | * Batterien nur in Räumen laden, in denen im oberen Bereich Lüftungsöffnungen vorhanden sind ⇒ Explosionsgefahr durch Wasserstoff |
|  |  |
| **Rollenbremsprüfstände:** | * bei Nichtbenutzung abdecken |
|  |  |
| **Hochspannungszündanlagen:** | * vor Beginn der Arbeiten an Hochspannungszündanlagen Zündung ausschalten |
|  |  |
| **Arbeiten an Airbags:** | * nur durch geschultes Fachpersonal |
|  | * vor Beginn der Arbeiten Batterie abklemmen |
|  |  |
| **Anschlagen von Lasten:** | * geeignete Anschlagmittel verwenden, z.B. Kettengehänge mit Seilkürzern; Ketten nicht durch Knoten oder mittels Schrauben kürzen |

Datum: .................................................... ..................................................

Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen