|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Firma: Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung**  gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | | | | | | Nr.: 1 |  |
|  | |  | | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **Entfetten von Pferdehufen** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |
| [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02_gr.gif) |  | * Brand- und Explosionsgefahr. * Einatmen von Dämpfen kann zu Kopfschmerzen, Schleimhautreizungen und Schwindelgefühl führen. * Kann durch Entfettung der Haut zu Hautschäden führen. * Durch Spritzer kann die Hornhaut des Auges geschädigt werden. * Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. * Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | | | | | | |
| [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_07.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_07_gr.gif) |  |
|  | |  | | | | | | |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Schutzbrille und Nitril-Einmalschutzhandschuhe tragen. * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. * Rauchen und Umgang mit offenem Feuer unterlassen, von Zündquellen fernhalten. * Hautkontakt vermeiden:  – Hände nicht mit Lösemittel waschen. – mit verschmutzten Händen nie Mund, Nase, Augen berühren. * Am Arbeitsplatz für gute Belüftung sorgen. * Glasbehälter unzerstörbar aufbewahren, besser Edelstahlflasche verwenden. * Behälter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten. | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Beim Verschütten größerer Mengen sofort für Frischluftzufuhr sorgen,  den Raum verlassen. * Verschüttete geringe Mengen mit einem Stofflappen oder Papier aufnehmen und an einem sicheren, gut gelüfteten Ort (frei von Zündquellen) verdunsten lassen. * Im Brandfall nur einen Pulverlöscher oder CO2-Feuerlöscher verwenden. | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser und Hautreiniger/Seife abwaschen * Bei Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen (Augendusche/Spülflasche), Augenarzt aufsuchen. * Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  Bewusstlose Personen sofort an die frische Luft bringen. * Nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen. Giftnotruf: 030-19240 | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und Verpackungsreste als Hausmüll entsorgen. * Restmengen über Recyclinghof entsorgen. | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | |
| Datum : | |  | | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | | |