|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Firma: Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung**  gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | | | | | | Nr.: 2 |  |
|  | |  | | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **Auftragen von Huföl / Huffett / Hufbalsam** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |
| [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02_gr.gif) |  | * Produkt brennbar * Heißes Produkt entwickelt brennbare und explosionsfähige Dämpfe. * Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührungen mit der Haut. * Giftig für Wasserorganismen. | | | | | | |
| [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09_gr.gif) |  |
|  | |  | | | | | | |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Schutzbrille und Nitril-Einmalschutzhandschuhe tragen * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren * Rauchen und Umgang mit offenem Feuer unterlassen, von Zündquellen fernhalten * Hautkontakt vermeiden:  – Hände nicht mit Lösemittel waschen. – mit verschmutzten Händen nie Mund, Nase, Augen berühren. * Am Arbeitsplatz für gute Belüftung sorgen. * Behälter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten. | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. * Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen. * Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden. Pulver- oder CO2-Löscher verwenden. | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Nach Einatmen: Bei Reizungen der Atemwege Arzt aufsuchen. * Nach Hautkontakt: Umgehend mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. * Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt min. 5 Minuten mit viel Wasser spülen, anschließend Augenarzt aufsuchen. * Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit reichlich Wasser ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen. Giftnotruf: 030-19240 | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde als Hausmüll entsorgen. * Gefüllte Gebinde bzw. aufgefangene Reste als ölhaltige Abfälle mit der Abfallschlüssel-Nr. 160708 zur Entsorgung geben. | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | |
| Datum : | |  | | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | | |