|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 3 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Auftragen von Strahlfäulemittel** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_07.gif | http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_08_gr.gif | * Verursacht Hautreizungen.
* Verursacht schwere Augenschäden.
* Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
* Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Mögliches Einatmen der Dämpfe durch gute natürliche Belüftung vermeiden.
* Dicht sitzende Schutzbrille tragen.
* Hautkontakt vermeiden; Einmalschutzhandschuhe aus Nitril oder PVC (Vinyl) tragen.
* Beschmutzte Kleidung wechseln.
* Hautschutzplan beachten.
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.
* Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden.
* Pulver- oder CO2-Löscher verwenden.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Reizungen der Atemwege Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: Umgehend mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
* Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt min. 10 Minuten mit viel Wasser spülen, anschließend Augenarzt aufsuchen.
* Nach Verschlucken: Sofort Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen hervorrufen wegen Aspirationsgefahr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Giftnotruf: 030-19240
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und Verpackungsreste als Hausmüll entsorgen.
* Restmengen über Recyclinghof entsorgen.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |