|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 5 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Umgang mit 2-Komponenten-Klebern / Kunsthorne** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_08_gr.gif |  | * Einatmen von Dämpfen kann zu Kopfschmerzen, Atembeschwerden und zur Reizung der Schleimhaut führen.
* Einatmen von Dämpfen in hohen Konzentrationen kann zu chronischer Erkrankung der Atemwege führen.
* Bereits das Einatmen von Dämpfen in geringen Konzentrationen kann zur Sensibilisierung bzw. Allergisierung führen (Isocyanat-Asthma).
* Durch Spritzer in das Auge kann die Hornhaut geschädigt werden.
* Hautkontakt kann zur Reizung und zur Allergie führen.
* Isocyanate sind schwach wassergefährdend; dürfen nicht in die Kanalisation gelangen.
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Asthmatiker und Allergiker nicht mit Isocyanaten arbeiten lassen.
* Mögliches Einatmen der Dämpfe durch gute natürliche Belüftung vermeiden.
* Dicht sitzende Schutzbrille tragen.
* Hautkontakt vermeiden; Nitril-Einmalschutzhandschuhe tragen.
* Beschmutzte Kleidung wechseln.
* Hautschutzplan beachten.
* Nur auf älterem Hufhorn auftragen, nie auf durchbluteten Oberflächen anwenden!
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.
* Pulver- oder CO2-Löscher verwenden.
* Keine Hufeisen auf Kleber aufbrennen. Gefahr giftiger Dämpfe und Entzündungsgefahr.Nur Kaltbeschlag durchführen.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Augen: Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Min. ausspülen. Arzt aufsuchen!
* Haut: Betroffene Hautstellen mit viel Wasser spülen bzw. abwaschen.
* Einatmen: Für Frischluft sorgen. Arzt aufsuchen.
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und getrocknete Klebereste als Hausmüllentsorgen
* Restmengen über Recyclinghof entsorgen.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |