|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 8 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Austausch von Ofenauskleidungen** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: Aluminiumsilikatwolle (Ofenauskleidungen) |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_08.gif |  | * Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
* Krebserzeugend: Kategorie 2 (im Tierversuch nachgewiesen)
* Leichte mechanische Reizung der Haut, Augen und oberen Atemwege bei Exposition möglich.
 |
|  |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Dichtschließende Schutzbrille tragen.
* Hautkontakt vermeiden
* Nitril-Einmalschutzhandschuhe verwenden.
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren.
* Am Arbeitsplatz für gute Belüftung sorgen, wenn möglich im Freien arbeiten.
* Das Tragen einer Atemschutzmaske Typ FFP2 oder FFP3 wird empfohlen.
* Mit Stäuben/Fasern belastet Bekleidung gesondert reinigen oder entsorgen.
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Das Freisetzen von Stäuben ist auf ein Minimum zu begrenzen.
* Aluminiumsilikatwollen sind nicht brennbar.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Bei Hautreizung die betroffenen Stellen mit Wasser abspülen und vorsichtig waschen. Die exponierte Haut nicht reiben oder kratzen.
* Falls Produkt in die Augen gelangt, mit viel Wasser spülen, Augendusche griffbereit halten. Augen nicht reiben.
* Werden Hals und Nase gereizt (einatmen), in einen staubfreien Bereich gehen, Wasser trinken und Nase putzen. Wenn Symptome anhalten, ärztlichen Rat einholen.
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Gebrauchte Mineralwollen und Restmengen in dichtverschlossen Behältnissen (z. B. luftdichtverschlossene Plastiktüten oder Dosen) unter Abfallschlüsselnummer 10 12 99 über Recyclingstelle entsorgen. Darf nicht in den Hausmüll.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |