|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Firma: Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung**  gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | | | | | | Nr.: 9 |  |
|  | |  | | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **Umgang mit Ein-Komponenten-Klebern (Sekundenklebern)** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |
| C:\Users\302722\Desktop\Bewerbung\GHS_07_gr_11493_5a93cb7748.gif |  | * Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. * Verursacht schwere Augenreizungen. Durch Spritzer in das Auge kann die Hornhaut geschädigt werden. * Verursacht Hautreizungen. * Einatmen von Dämpfen kann die Atemwege reizen und zu Husten, Atemnot, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen. * Cyanacrylate sind schwach wassergefährdend; dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. | | | | | | |
| [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09_gr.gif) |  |
|  | |  | | | | | | |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |
| M06 | [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/Verbotszeichen/Feuer.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/Verbotszeichen/Feuer_gr.gif) | * Dicht sitzende Schutzbrille tragen. * Augenspülflasche bereithalten. * Hautkontakt vermeiden; Nitril-Einmalschutzhandschuhe mit Mindestdicke 0,1 mm tragen. * Beschmutzte Kleidung wechseln. * Mögliches Einatmen der Dämpfe durch gute natürliche Belüftung vermeiden. * Nur auf älterem Hufhorn auftragen, nie auf durchbluteten Oberflächen anwenden! * Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. * Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | | | | | | |
| M01 |  |
|  | |  | | | | | | |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | | |
| M06 |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. * Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen. * Pulver- oder CO2-Löscher verwenden. * Keine Hufeisen auf Kleber aufbrennen. Gefahr giftiger Dämpfe und Entzündungsgefahr. Nur Kaltbeschlag durchführen. | | | | | | |
| [http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/Brandschutzzeichen/Feuerloescher.gif](http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/Brandschutzzeichen/Feuerloescher_gr.gif) |  |
|  | |  | | | | | | |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | | |
| E06 |  | * Augen: Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Min. ausspülen. Arzt aufsuchen! Verklebte Augen niemals gewaltsam öffnen. * Haut: Betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife abwaschen und gründlich nachspülen. Nach Lippenkontakt Mund offen halten, Lippen nicht aufeinanderlegen. * Einatmen: Für Frischluft sorgen. Arzt aufsuchen. | | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | | |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und getrocknete Klebereste als Hausmüll entsorgen * Flüssige Restmengen über Recyclinghof als Problemabfall entsorgen. Abfallschlüsselnummer 08 04 09. Entsorgung ist nachweispflichtig. | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | |
| Datum : | |  | | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | | |