|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 9 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Umgang mit Ein-Komponenten-Klebern (Sekundenklebern)** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| C:\Users\302722\Desktop\Bewerbung\GHS_07_gr_11493_5a93cb7748.gif |  | * Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
* Verursacht schwere Augenreizungen. Durch Spritzer in das Auge kann die Hornhaut geschädigt werden.
* Verursacht Hautreizungen.
* Einatmen von Dämpfen kann die Atemwege reizen und zu Husten, Atemnot, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen.
* Cyanacrylate sind schwach wassergefährdend; dürfen nicht in die Kanalisation gelangen.
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
| M06 | http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/Verbotszeichen/Feuer.gif | * Dicht sitzende Schutzbrille tragen.
* Augenspülflasche bereithalten.
* Hautkontakt vermeiden; Nitril-Einmalschutzhandschuhe mit Mindestdicke 0,1 mm tragen.
* Beschmutzte Kleidung wechseln.
* Mögliches Einatmen der Dämpfe durch gute natürliche Belüftung vermeiden.
* Nur auf älterem Hufhorn auftragen, nie auf durchbluteten Oberflächen anwenden!
* Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
* Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 |
| M01 |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
| M06 |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.
* Pulver- oder CO2-Löscher verwenden.
* Keine Hufeisen auf Kleber aufbrennen. Gefahr giftiger Dämpfe und Entzündungsgefahr.Nur Kaltbeschlag durchführen.
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/Brandschutzzeichen/Feuerloescher.gif |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
| E06 |  | * Augen: Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Min. ausspülen. Arzt aufsuchen!Verklebte Augen niemals gewaltsam öffnen.
* Haut: Betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife abwaschen und gründlich nachspülen.Nach Lippenkontakt Mund offen halten, Lippen nicht aufeinanderlegen.
* Einatmen: Für Frischluft sorgen. Arzt aufsuchen.
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und getrocknete Klebereste als Hausmüll entsorgen
* Flüssige Restmengen über Recyclinghof als Problemabfall entsorgen.Abfallschlüsselnummer 08 04 09. Entsorgung ist nachweispflichtig.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |