Arbeiten an der Abrichthobelmaschine (Brückenschutz)

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abteilung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arbeitsplatz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Vorgesetzten verständigen.
* Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden.
* Beschädigte Schutzeinrichtung und Arbeitshilfen der Benutzung entziehen.

● Unfallstelle sichern.

● Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

● Verletzte Person betreuen.

● Störungen nur von befähigen Personen beseitigen lassen.

● Instandhaltungsarbeiten an der Abrichthobelmaschine werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Datum:

 Unterschrift:

 1. Anwendungsbereich

 Firma: **Betriebsanweisung** Nummer:

 Namen der Firma hier einsetzen

 2. Gefahren für Mensch und Umwelt

* Gefahr durch schnelllaufende Maschinenteile
* Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch die Messerwelle
* Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm
* Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile
* Gefahr durch Holzstaub





 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

 Notruf:

 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

* An der Abrichthobelmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.
* Vor jedem Einsatz den Brückenschutz vollständig rüsten und auf Funktion prüfen. Bei manueller Funktion muss die Einstellung so vorgenommen werden, dass die Messerwelle maximal abgedeckt ist.
* Tragen von PSA:
	+ Gehörschutz
	+ Sicherheitsschuhe
	+ enganliegender Arbeitskleidung und ggf. Haarnetz.
* Handschuhe dürfen nicht getragen werden.
* Auf die Funktion der Absaugung achten.
* Den Gefahrenbereich freihalten (Rückschlaggefahr).
* Messerüberstand über der Messerwelle darf maximal 1,1 mm betragen.
* Abstand zwischen Messerwelle und Tischlippe maximal 5 mm.
* Werkstück mit beiden Händen führen, dabei auf die Fingerhaltung achten.
* Mit den Händen den Arbeitsdruck immer nur in Tischrichtung und auf der Abnahmeseite ausüben.
* Bei kurzen Werkstücken ein Schiebeholz verwenden.
* Bei schmalen Werkstücken den Hilfsanschlag verwenden.
* Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abstellen.
* Späne nicht mit der Hand entfernen. Bei Stillstand der Maschine absaugen.
* Alle Arbeiten nach TSM- Handhabung und sicheres Arbeiten, Kapitel Abrichthobelmaschinen ausführen.







 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

 Notruf:

 6. Instandhaltung, Entsorgung