**Arbeiten an Bandprofilieranlagen**

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abteilung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arbeitsplatz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Gefahren für Finger und Hände:
– Erfasst werden zwischen rotierenden Walzen und Walzmaterial,
– Erfasst werden an Transportrollen des Stetigförderers,
– Quetschen beim Abkippen von Förderstrecken/-Brücken,
– Quetschen an „fliegenden“ Querteilscheren,
– Schneiden an Querteilscheren,
– Quetschungen und Schneiden an Stapeleinrichtung und unter Verschlussbändern an Umreifungsstationen

● Gefahren durch das Werkstück:
– Schneiden an durchlaufenden Blechkanten bzw. Walzmaterialien,
– Erfasst werden / Schneiden an/in Ausstanzungen durchlaufender Walzbleche,
– Herunterfallen von Werkstücken

● Gefahren durch Walzöle/Walzschmierstoffe:
– Intensiver Hautkontakt mit Walzölen kann zu Reizungen der Haut als Vorstufe von Hauterkrankungen führen

● An der Brandprofilieranlage dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten

● Schutzeinrichtungen (Abdeckungen, Lichtschranken (AOPD) etc.) müssen auf allen Seiten wirksam sein; sie dürfen nicht entfernt oder umgangen werden

● Einstellarbeiten an den Walzen sind nur bei stillstehender Anlage durchzuführen

● Beim Einstellen von Walzen oder von Walzschmierstoffdüsen keine Handschuhe tragen

● Sicherheitseinrichtung (Not-Aus-Schalter) täglich auf Wirksamkeit prüfen

● Hilfe von anderen nur bei entsprechenden Schutzmaßnahmen zulassen

● Eng anliegende Arbeitskleidung tragen

● Bei Walzenverstellung oder Werkzeugwechsel Bedienungsanleitung beachten und unbedingt Hauptantrieb ausschalten

● Bei Justiereingriffen an Walzstühlen während laufendem Profilierprozess keine Handschuhe tragen

● Persönliche Schutzausrüstung tragen (Sicherheitsschuhe)

● Hautmittel (Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege) nach Hautschutzplan benutzen

● Walzschmierstoffzufuhr über den Maschinenschalter zu- und abschalten

● Auf Wartung der Walzschmierstoffe achten

● Beim Abtransport von Walzprofilblechstücken sowie beim Umrüsten/Wechseln der Walzensätze Schutzhandschuhe tragen.

● Vorgesetzten verständigen

● Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden

● Unfallstelle sichern

● Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

● Verletzte betreuen

● Mängel nur vom Sachkundigen beseitigen lassen.

● Instandhaltungsarbeiten an der Bandprofilieranlage werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_