**Arbeiten an konventionellen Bohrmaschinen / Bohrwerken**

Offene Bauweise / konventionelle Steuerung / manuelles Steuern / kein Automatikbetrieb /   
kein Werkzeugwechsel / überwiegend Trockenbearbeitung

* Einzuggefahr durch rotierende Spindel und rotierende Werkzeuge
* Augenverletzungen durch Späneflug und ggf. Kühlmittel
* Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke
* Schnittverletzungen durch Späne und scharfkantige Werkstücke
* Gefährdung der Haut durch Öle, Fette und kühlmittelbenetzte Werkstücke

**Persönliche Schutzausrüstungen**

* Eng anliegende Arbeitskleidung mit Klettverschluss (Ärmel- und Beinansatz)
* Schutzhandschuhverbot bei laufender Maschine
* Schutzkappe bei langen Haaren
* Schutzbrille bei laufender Maschine (Sichtgläser aus Polycarbonat)
* Hautschutz und –pflege gemäß Hautschutzplan

**Verhaltensregeln**

* Werkstück sicher spannen (Verwendung von Spannpratzen!)
* Späne je nach Späneanfall von Zeit zu Zeit mit Spänehaken oder Besen entfernen, um immer einen sicheren Stand am Steuerstand und um die Maschinen herum zu gewährleisten
* Bei Späne- und Kühlmittelwurf zu benachbarten Arbeitsplätzen Späne- und Spritzschutzwand aufstellen
* Keine losen Lappen und Putzwolle im Arbeitsbereich verwenden und ablegen
* Keine Stolperstellen, insbesondere keine zwischen Steuerstand und Zeichnungsablage/Werkbank/Mess-mittel usw. (z.B. Druckluftschlauch, Kabel)
* Keine Mess-, Tuschier- u. Markierungsarbeiten (z.B. Ankörnen usw.) bei laufender Maschine durchführen; Maschine dazu abschalten!

Maschine abschalten (NOT-AUS, Hauptschalter)

Vorgesetzten verständigen

Keine eigenmächtigen Provisorien an der Maschine durchführen!

* Unfallstelle sichern.
* Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.
* Verletzte betreuen.
* Mängel nur vom Sachkundigen beseitigen lassen.
* Instandhaltungsarbeiten werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_