|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BTR - Nr** **0001**07.12.2021 | **MUSTER -** [**BETRIE****BSANWEISUNG**](file:///%5C%5Cfileserver-bghm.user.bg.vm%5CBGHM-Daten%5CDatenaustausch%5CINHALTSV%5CBTRINHAL.DOC)Geltungsbereich und Tätigkeiten | **Stand: 09/99****Unterschrift:** |
| Anwendungsbereich |
| **Einrichten (Rüsten) der Exzenterpresse** **durch Einrichter** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  Quetschgefahr für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Stößelniedergang im Arbeitsbereich des Werkzeuges, zwischen Werkzeug und Maschine, im Bereich elektrischer und pneumatischer Steuerungen. Gefahr durch wegfliegende Splitter bei Störungen an oder im Werkzeug. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  Umstelleinrichtung für Betriebsart auf "Einrichten" stellen. Einzelhub- und Ausschalteinrichtung, falls erforderlich, betätigen. Druckluftzufuhr unterbrechen durch Schließen des Hahnes in der Anschlußlei- tung. Montageanweisung für Werkzeugwechseln beachten. Kleinstmöglichen Hub unter Beachtung des am Werkzeug angegebenen Hub- bereiches einstellen. Probehub nur bei wirksamer Schutzeinrichtung auslösen. Nach Abschluß der Einrichtarbeiten richtige Betriebsart einstellen, Schlüssel  von der Umstelleinrichtung abziehen und in Verwahrung nehmen. Freigabe zur Aufnahme der Arbeit an der Presse durch **Kontrollperson** veran- lassen. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  Bei Störungen in der Steuerung der Presse Aufsichtsführenden informieren. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
|  |  Maschine abschalten. Verletzte bergen. Erste Hilfe leisten (gegebenenfalls abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüte  mitgeben). Unfall melden, Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |
|  Instandhalten, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Per- sonen. |
| FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |
|  Gesundheitliche Folgen: Verletzung von Fingern, Händen usw.. |