|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler – Be- und Entladen von Fahrzeugen**  |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Anfahren von Personen
* Wegrollen des Fahrzeuges
* Um- bzw. Abstürzen des Gabelstaplers
 |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Fahrzeuge sind vor dem Be- und Entladen gegen Wegrollen (ggf. Umkippen) zu sichern (z.B. mit Feststellbremse, Unterlegkeilen); bei Anhängern ist die Deichsel geradeaus zu stellen (in Fahrtrichtung)
* Wird beim Be- und Entladen die Ladefläche, z. B. eines Lkws oder Anhängers, befahren:
* ist die Feststellbremse anzuziehen,
* sind mindestens 2 Unterlegkeile vor die nicht gelenkten Räder zu legen,
* ist eine Ladebrücke mit rutschhemmender Oberfläche sowie entsprechender Breite und Tragfähigkeit anzulegen und gegen Verschieben zu sichern.
* Vor Beginn des Ladevorganges hat sich der Fahrer des Gabelstaplers mit dem Fahrer des Lkws hinsichtlich des Arbeitsablaufes abzustimmen
* Be- und Entladen der Fahrzeuge von der Seite:
* beim Beladen: Last zuerst über den starren Achsen absetzen,
* beim Entladen: Last zuerst über der gelenkten Achse abnehmen.
* Bei Sattelanhängern und Wechselaufbauten (z. B. Container) ist auf sicheren Stand der Stützen zu achten, ggf. sind die Stützen auf Unterlagen zu stellen
* Die an Gebäuden bzw. Rampen angebauten Ladebrücken sind nach Gebrauch in Bereitschaftsstellung (hochgestellt) zu sichern
 |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall****Notruf:**  |
| * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren.
* Bei Mängeln an Fahrzeugen, Anhängern und Ladebrücken Vorgesetzten informieren
* Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe****Notruf:**  |
| * Unfallstelle sichern
* Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
* Verletzten betreuen
 |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Instandhaltungsarbeiten an Ladebrücken werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**