|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen * Quetschgefahr zwischen Flurförderzeug und festen Teilen der Umgebung * Um- oder Abstürzen des Staplers * Getroffen werden von herabfallendem Transportgut * Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen * Vergiftungsgefahr durch hohe Abgaskonzentration in Räumen bei Antrieb durch Verbrennungsmotor |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| **Täglich vor Arbeitsbeginn:**   * Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel an Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Reifen, Gabelzinken, Hubmast/Hubkette   **Beim Betrieb:**   * Betriebsanleitung des Gabelstaplers beachten * Benutzung nur durch ausgebildete und schriftlich beauftragte Personen * Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (z. B. Plakette) verwendet werden * Vorhandenes Fahrerrückhaltesystem benutzen * Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten * Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege benutzen * Tragfähigkeit des Staplers beachten (Lastschwerpunktdiagramm) * Gabelstapler nur vom Fahrersitz/-stand aus in Bewegung zu setzen * Sicherheitsschuhe tragen * Jede Mitnahme und das Auf- und Abwärtsbefördern von Personen sind verboten * Lasten beim Verfahren nur bodenfrei anheben (bis 0,5 m über Flur) * Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können * Nur bei ausreichender Sicht auf die Fahrbahn und mit angepasster Geschwindigkeit fahren * Nicht unter Alkohol, Drogen und Medikamenteneinfluss fahren (Restalkohol) * LKW, Sattelauflieger u. a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern (Unterlegkeile) * Anbaugeräte (z. B. Arbeitsbühnen) dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden (siehe besondere Betriebsanweisung) * Das Betriebsgelände nicht verlassen   **Beim Verlassen des Flurförderzeugs:**   * Gegen unbefugte Benutzung sichern (z. B. durch Schlüssel abziehen) * Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall**  **Notruf:** |
| * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren * Gegen weitere Benutzung sichern * Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**  **Notruf:** |
| * Unfallstelle sichern * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen * Verletzten betreuen |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**