|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BTR - Nr**  **0011** 07.12.2021 | | **MUSTER - BETRIEBSANWEISUNG**    Geltungsbereich und Tätigkeiten | **Stand: 10/99**  **Unterschrift:** | |
| ANWENDUNGSBEREICH | | | | |
| **Bedienung hydraulischer Pressen** | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | Es bestehen Quetschgefahren für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Stößelnie- dergang im Arbeitsbereich des Werkzeugs und zwischen Werkzeug und Maschine.  Weitere Gefahren bestehen bei Störungen am oder im Werkzeug durch wegfliegende Teile, durch heiße Oberflächen sowie durch Lärmeinwirkung. | | |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
|  | Sie sind verpflichtet, an ihrem Arbeitsplatz, der Arbeitsumgebung und den angrenzen- den Verkehrswegen für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.  Bei der Arbeit sind enganliegende Kleidung, Gehörschutz und Schutzschuhe zu tragen.  Fingerringe, Armbänder etc. sind abzulegen.  Vor Arbeitsbeginn ist die Presse einer Sichtprüfung und einer Funktionskontrolle zu un- terziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, ob eine Vorrichtung verändert wurde oder  fehlt oder ob ungewohnte Geräusche auftreten oder Leckagen erkennbar sind.  Die Arbeit an Pressen darf nach dem Einrichten oder nach einer Störungsbeseitigung  nur aufgenommen werden, nachdem eine **Kontrollperson** die Presse freigegeben hat.  Einrichter sind die Herren:  Kontrollpersonen sind die Herren:  Veränderungen an den Schutzeinrichtungen (sichere Werkzeuge, Verdeckungen) oder  an der Betriebsart (Einzelhub, Zweihandschaltung) sind untersagt.  Es ist nicht gestattet, ohne Auftrag und entsprechende Unterweisung an Arbeitsplätzen  oder Maschinen zu arbeiten. | | | |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | | |
| Alle Störungen, Veränderungen, ungewohnte Geräusche oder Leckagen sind unverzüg- lich dem Einrichter oder dem Schichtleiter zu melden.  Störungen im Arbeitsablauf dürfen nur beseitigt werden, wenn zuvor die Not-Aus-Taste (Ausschalteinrichtung) betätigt wurde. | | | | |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE | | | | |
|  | Verletzte retten und Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig- stellen, Schockbekämpfung, abgetrennte Gliedmaßen in einem Plastikbeutel mitgeben),  Unfallstelle absichern. Ersthelfer informieren.  Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähig- keit zu rechnen ist (**Notruf:** ).  Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.  Erste-Hilfe-Leistung aufzeichnen, z. B. in einem Verbandbuch. | | | |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG | | | | |
| Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt werden.  Die Pressen und ihre Schutzeinrichtungen müssen mindestens einmal im Jahr durch einen Sachkundigen auf Funktionssicherheit geprüft werden. | | | | |