Arbeiten an der Tafelschere

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abteilung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arbeitsplatz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Gefahren für Finger und Hände durch die Maschine:

- Quetschen zwischen bewegten und festen Teilen (kraftbetriebene Anschläge, Werkstückauflagen, ...)

- Quetschen zwischen Niederhalter (Klemmeinrichtung) und Werkstück bzw. Maschinentisch

- Abscheren zwischen bewegtem und festem Messer bzw. dem Werkstück

* Gefahren durch das Werkstück:

- Schneiden an Blechkanten beim Einlegen oder Entnehmen

- Schneiden an Blechkanten durch Bewegung des Werkstücks beim Schneiden (Hochschnellen langer Bleche)

- Quetschen zwischen Werkstück und Arbeitstisch

- Quetschen beim Herabfallen des Werkstücks oder Auswerfen auf der Rückseite

* Gefahr durch Lärm beim Schneiden bzw. beim Herabfallen des Werkstücks auf den Stapel oder in den Behälter
* Gefahren durch Zusatzgeräte auf der Rückseite:

- Quetschen oder Schneiden an der Blechabführeinrichtung

- Quetschen oder Schneiden an der Blechstapeleinrichtung

● An der Tafelschere dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.

● Die Schutzeinrichtungen (vorne, auf den Seiten und auf der Rückseite) müssen wirksam sein; sie dürfen nicht entfernt oder umgangen werden.

* Beim Einstellen der Zuführöffnung ist auch der wirksame Sicherheitsabstand der Schutzeinrichtung herzustellen.
* Sicherheitseinrichtungen (z.B. Not-Aus) täglich auf Wirksamkeit prüfen.
* Auf sicherheitsgerechte Funktion der Nachschlagsicherung achten.
* Nur abgedeckte Fußschalter verwenden.
* Bereitgestellte Hilfsmittel (Hebehilfe, Transportmittel, Ablage, ...) benutzen.
* Anderen den Aufenthalt im Arbeitsbereich verwehren, auf Gefahren hinweisen.
* Mithilfe von anderen nur bei wirksamen Schutzmaßnahmen zulassen.
* Beim Schneiden langer Bleche Auflagen benutzen.
* Bei Messerwechsel Hilfswerkzeuge des Herstellers benutzen und Betriebsanweisung "Messerwechsel an der Tafelschere" beachten.
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen z.B.:
* Schnittfeste Schutzhandschuhe
* Schutzschuhe
* Gehörschutz

● Vorgesetzten verständigen.

● Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden.

* Beschädigte Anschlag- und Transportmittel der Benutzung entziehen.

● Unfallstelle sichern.

● Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

● Verletzte Person betreuen.

● Störungen nur von Sachkundigen beseitigen lassen.

● Instandhaltungsarbeiten an der Tafelschere werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

 Notruf:

 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

 2. Gefahren für Mensch und Umwelt

 6. Instandhaltung, Entsorgung

 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

 Notruf:

 Datum:

 Unterschrift:

 1. Anwendungsbereich

 Firma: **Betriebsanweisung** Nummer: 12.26

 Namen der Firma hier einsetzen