|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema: | Instandhaltungsarbeiten auf Dächern | |
| Firma |  | |
| Vorgesetzte(r) |  | |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sichere Zugänge und**  **Verkehrswege:** | * Festgelegte Aufstiege nutzen, Leitern nur im Ausnahmefall verwenden. * Überstiegsstelle gegen Absturzgefahr sichern. * Tragfähigkeit/Begehbarkeit prüfen. * Ausreichend Abstand (mindestens 2 m) zu absturzgefährdeten Stellen einhalten feste Absperrung (Kette, Seil …) erforderlich. * Gekennzeichnete Verkehrsweg begehen. |
| **Hochgelegene**  **Arbeitsplätze:** | * Einstellung der Arbeiten bei Absturzgefahr (Höhe ab 1 m bei Verkehrswegen bzw. 2 m an Arbeitsplätzen), Festlegung der Schutzmaßnahmen * Vorsicht bei alten Dächern (Begehbarkeit ermitteln.) * Kein Arbeiten ohne Schutzmaßnahmen gegen Absturz! |
| **Koordination/Montageanweisung:** | * Sicherheitshinweise befolgen. * Weisungen des Koordinators/der Koordinatorin zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen befolgen. |
| **Persönliche Schutzausrüstungen:** | * Schutzhelm und Schutzschuhe mit durchtrittsicherer Sohle tragen. * Gehörschutz und Schutzbrille bei Gefährdung von Gehör und Augen tragen. * PSA gegen Absturz bei fehlenden technischen/organsiatorischen Absturzschutzmaßnahmen benutzen. * Warnweste tragen. * Sonnenschutz verwenden. |
| **Sonstige Gefährdungen:** | * Elektrische Maschinen und Geräte nur am Baustromverteiler anschließen. * Für den Betrieb auf Baustellen geeignete Geräte und Leitungen, z. B. H07RN-F-Leitungen, FI-Schutz, ggf. Zwischenstecker, verwenden. * Nur Tagesbedarf an Gefahrstoffen mitnehmen. * Witterung und damit verbundene Rutschgefahr beachten. * Bei Heißarbeiten/Schweißarbeiten Feuerlöscher an jeder Arbeitstelle vorhalten. * Material und Werkzeuge gegen Herunterfallen sichern. * Materialtransport sicher gewährleisten. |

Datum:

Unterschrift des/der Unterweisenden