|  |
| --- |
| Unterweisungsnachweis |
| Thema: Instandhaltung |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Instandhaltungsarbeiten: | * gegenseitige Gefährdungen vermeiden
 |
|  | * mit Instandhaltungsarbeiten erst nach Übergabe der Maschine beginnen
 |
|  | * vor Kontakt mit hautgefährdenden Stoffen geeigneten Hautschutz verwenden
 |
|  | * vor Beginn der Arbeiten notwendige Informationen einholen
 |
|  | * höher gelegene Arbeiten nur von geeigneten Aufstiegen aus durchführen (z.B. Leitern, Tritte)
 |
|  | * Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur von Elektrofachkraft durchführen lassen
 |
|  | * für Spannungsfreiheit der Maschine sorgen, z.B. Netzstecker ziehen bzw. Hauptschalter in AUS-Position mit Sicherung gegen Wiedereinschalten
 |
|  | * auf gespeicherte Energien achten, z.B. Druckbehälter, Hydraulikanlagen aber auch möglicherweise herabfallende Teile
 |
|  | * vor Freigabe Probelauf durchführen, danach Maschine freigeben
 |

Datum: .................................................... ..................................................

 Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen