|  |
| --- |
| Unterweisungsnachweis |
| Thema: Montagearbeiten auf Baustellen |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fahrt zur Baustelle: | * Transportgut, wie Gasflaschen, Werkzeuge oder Bauteile im Wagen sicher befestigen.
 |
|  | * Dachlasten, wie z.B. Leitern, sicher befestigen
 |
|  | * überzeugen Sie sich, dass sich im Fahrerbereich des Wagens eine Warnweste befindet
 |
|  | * bei Unfall, Panne, o.ä. vor dem Verlassen des Fahrzeugs Warnweste überziehen
 |
|  |  |
| **Montageanweisung:** | * Sicherheitshinweise in Montageanweisungen beachten
 |
|  |  |
| **Persönliche Schutzausrüstungen:** | * auf Baustellen gilt grundsätzlich: Schutzhelm und Schutzschuhe mit durchtrittssicherer Sohle benutzen
 |
|  |  |
| **elektrische Gefährdung:** | * elektrische Maschinen u.a. nur am Baustromverteiler anschließen
 |
|  | * nur Geräte und Leitungen verwenden, die für den Betrieb auf Baustellen geeignet sind
 |
|  |  |
| Baustellenkoordinator: | * Weisungen des Baustellenkoordinators zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen sind in jedem Fall zu beachten
 |
|  | * für jeden gilt: keine Arbeiten durchführen, die andere gefährden können
 |

Datum: .................................................... ..................................................

 Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen