|  |
| --- |
| Unterweisungsnachweis |
| Thema: Schleifen |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Schleifen:  | * Augenschutz benutzen
 |
|  | * brennbare Stoffe aus dem Arbeitsbereich entfernen
 |
|  | * Gefährdungen von Kollegen durch Funkenflug vermeiden
 |
|  | * Gehörschutz verwenden
 |
|  | * Schleifmaschinen sicher halten, ggf. zweiten Griff benutzen
 |
|  | * Schruppen und Trennen nur mit Schutzhaube
 |
|  | * Werkstücke sicher befestigen
 |
|  | * nach Beendigung der Arbeiten Maschine möglichst in geeigneter Halterung ablegen
 |
|  | * nur elektrisch geprüfte Maschinen einsetzen
 |
|  | * keine Maschinen mit offensichtlichen Mängeln benutzen
 |
|  | * geeignete Scheiben verwenden
 |
|  | * Schleifstäube absaugen, ggf. Atemschutz benutzen
 |
|  | * Leichtmetallstäube immer absaugen (Explosionsgefahr)
 |
|  | * bei Verwendung von Ständerschleifmaschinen Werkstückauflage und Schutzhaube entsprechend dem Scheibenverschleiß nachstellen
 |
|  | * bei Bandschleifern darf die Schleifbandkante nicht überstehen (Schnittgefahr)
 |

Datum: .................................................... ..................................................

 Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen