|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hautschutzplan F: UV-Belastungen | | | |  |
| Bei natürlichen UV-Belastungen schützen Hautschutzmittel mit einer Schutzwirkung gegen UVA- /UVB-Strahlung; beim Schweißen sind Hautschutzmittel zu verwenden, die zusätzlich gegen UVC-Strahlung schützen. | | | | |
|  | **Hautschutzmittel** | **Hautreinigungsmittel** | **Hautpflegemittel** | |
| **Hersteller** | **Präparate** | **Präparate** | **Präparate** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| * Hautschutzmittel sollen vor Arbeitsbeginn und nach jedem Händewaschen auf die saubere Haut – auf die gegenüber UV-Belastungen  exponierten Stellen aufgetragen werden. * Zur Hautreinigung sollen Reinigungsmittel verwendet werden, die auf den Grad der Verschmutzung abgestimmt sind. * Nach der Arbeit ist zur Regenerierung der Haut ein zum Hauttyp passendes Pflegemittel aufzutragen.   **Logo-BGHM-schwarz-Office-2z.jpg** | | | | |

©BGHM (Stand12.07) BG-7.5.62