|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Firma :  Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung** | | | | | Nr.: G5 |  |
|  | |  | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Arbeiten mit dem Handwinkelschleifer** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Lärm- und Staubentwicklung. * Gefahr der Augenverletzung durch Schleiffunken. * Verbrennen an heißen Schleifflächen. * Schneiden an Schleifgraten. * Brandgefahr durch Schleiffunken. * Schleifverletzungen beim Abrutschen oder Auslaufen der Schleifscheibe. * Rückschlag der Maschine beim Verkanten der Schleifscheibe. * Getroffen werden durch wegfliegende Teile, z.B. beim Bruch der Schleifscheibe. * Einziehen von Kleidung und/oder Haaren. * Stromschlag bei Beschädigung der elektrischen Stromzuführung (Kabel). | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Arbeiten an der Maschine nur nach Einweisung und auf Anweisung. * Brennbare Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen. * Gehörschutz, Schutzbrille, ggf. Staubschutzmaske, Schutzschuhe benutzen. * Enganliegende Kleidung tragen. * Bei langen Haaren Haarnetz tragen. * Maschine immer beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“. * Werkstück einspannen (Schraubstock, nie mit der Hand halten!). * Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden. * Schutzhaube nicht entfernen. * Nur für das Gerät zugelassene Scheiben verwenden. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Bei Störung oder Schaden Maschine stillsetzen und Netzstecker ziehen. * Störung oder Schaden dem Vorgesetzten melden. * Feuerlöscher bereitstellen. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Verletzte betreuen. * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. * Notruf absetzen. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 6. Instandhaltung, Entsorgung | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Störung nur auf ausdrückliche Anweisung beseitigen. * Instandsetzungsarbeiten nur durch Fachpersonal, z. B. Elektrofachkraft, durchführen lassen. | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | |
| Datum : | |  | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | |