|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler - Einsatz der Arbeitsbühne** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Abstürzen von Personen und Arbeitsbühnen
* Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Betriebseinrichtungen
* Herabfallen von Gegenständen
* Anfahren von Betriebseinrichtungen
* Anfahren oder Umkippen des Gabelstaplers
 |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene Gabelstapler benutzen
* Nur sichere Arbeitsbühnen benutzen mit
* festem, mindestens 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste
* mindestens 1,80 m hohem Schutz vor dem Hubgerät (Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen)
* formschlüssiger Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen
* Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegungen nicht über das Geländer beugen oder über dieses hinausgreifen
* Der Hubmast muss bei angehobener Arbeitsbühne senkrecht stehen
* Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht mit Hilfsmitteln erhöht werden (Leiter, Stuhl)
* Bei angehobener Arbeitsbühne darf der Fahrer
* seinen Platz auf dem Gabelstapler nicht verlassen; die Feststellbremse muss wirksam sein
* den Gabelstapler nicht verfahren; Feinpositionierung (einige Zentimeter vorwärts bzw. rückwärts) an der Einsatzstelle ist zulässig
* Bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen muss auf ausreichenden Sicherheitsabstand geachtet werden
* Paletten, Gitterboxen u. Ä. dürfen nicht als Arbeitsbühne benutzt werden
* Achtung: Arbeitsbühnen an Regalflurförderzeugen müssen mit einem ortsbindenden Zustimmungsschalter für die Hub-, Senk- und Fahrbewegungen ausgerüstet sein
 |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall****Notruf:**  |
| * Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, sichern und Vorgesetzten informieren
* Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe****Notruf:**  |
| * Unfallstelle sichern
* Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
* Verletzten betreuen
 |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Gabelstapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**