|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BTR - Nr**  **0005** 07.12.2021 | **MUSTER - BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich und Tätigkeiten | **Stand:**  **09/99****Unterschrift :** |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| **Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von elektrischen Handwerkzeugen** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Gefahren durch das Benutzen von elektrischen Handwerkzeugen ergeben sich durch elektrischen Strom, wegfliegende Werkstücke, außer Kontrolle geratenes Werkzeug, Schneiden, Quetschen, herabfallende Werkstücke, Aufwickeln durch drehende Werk-zeuge, Lärm und Staub.Es ist zu gewährleisten, daß nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden und **diese** spätestens alle sechs Monate überprüft werden. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  |  Es darf nur zweckentsprechendes und überprüftes Handgerät und Zubehör verwen- det werden. Vor der Benutzung eines neuen Gerätes die Gebrauchsanweisung lesen und beach- ten. In elektrischen Handmaschinen nur die dafür zugelassenen Werkzeuge einspannen  (z. B. bei Schleif- und Trennscheiben). Elektrische Betriebsmittel nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem Dreh- moment mit beiden Händen führen. Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur EX-geschützte Maschinen be- nutzen. Eng anliegende Arbeitskleidung tragen.  Je nach Arbeitsumgebung persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhelm,  Schutzschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe (**nicht bei drehenden Werk- zeugen**) etc. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Schadhaftes Werkzeug und Zubehör sofort austauschen bzw. von einer Fachkraft in-stand setzen lassen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
|  |  Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden. Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten, sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Lassen Sie sich auch kleinere Verletzungen sofort verbinden. Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter. Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z. B. in einem Verbandbuch, gemacht werden. |  |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |
| Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektoren dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. |
| FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |
| Gesundheitsschäden, Verletzungen. |