|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTA-Nr. 0047 22.02.2023 | | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | | Stand: MM/jahr07/2007  abgezeichnet am: | |
| Betrieb/Gebäude: | | | Geltungsbereich: | | |
| ANWENDUNGSBEREICH | | | | | |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für die  Benutzung von Regalbediengeräten** | | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | | |
|  | * Quetsch-, Stoß- und Schergefahren zum Beispiel durch Anfahren von Personen oder Einrichtungen der Umgebung. * Gefahren durch herabfallende Lasten. * Absturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen. | | | |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | | |
|  | * Benutzung nur durch schriftlich beauftragte Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. * Sicherheitsschuhe tragen. * Mitfahren von Personen auf Regalbediengeräten und Lastaufnahmemittel nur soweit vom Hersteller vorgesehen und nur von befugten Personen. * Bei Schichtbeginn Funktionsüberprüfung der Bremsen, Endabschaltungen und Warneinrichtungen sowie Schutzeinrichtungen an Zugangs- und Übergabestellen. * Das Umgehen von Sicherheitseinrichtungen ist verboten! * Vor Befahren der Regalgasse sicherstellen, dass * Sich dort keine Personen oder Hindernisse befinden, * die Zugangstüren geschlossen sind und * Der Mitfahrer den vorgesehenen Platz eingenommen hat. * Bei Schmalganglagern: Beachtung der Betriebsanweisung „Verhalten in Lagern mit Schalgängen“. | | | |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | | | |
|  | * Bei Sicherheitsmängeln Gerät nicht betreiben, gegen Weiterbenutzung sichern und Vorgesetzten informieren. * Nach dem Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung darf eine Wiederinbetriebnahme der Anlage erst erfolgen, wenn die Ursache für das Ansprechen behoben und die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitseinrichtung gewährleistet ist. * Bei Verlassen des Fahrerstandes zur Störungsbeseitigung an hochgelegenen Stellen Schutzausrüstung gegen Absturz benutzen und zweite Person zur Beaufsichtigung hinzuziehen. | | | | |
| ERSTE HILFE | | | | | |
|  | * Ruhe bewahren. * Ersthelfer heranziehen. * Notruf: 112 * Unfall melden. | | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | | |
| * Arbeiten zur Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen, die mit den Geräten und Anlagen vertraut sind. * Instandhaltungsarbeiten regelmäßig entsprechend den Herstellerangaben durchführen und dokumentieren. | | | | | |