|  |
| --- |
| Unterweisungsnachweis |
| Thema: Lackieren und vorbereitende Arbeiten |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Brandgefahr: | * Rauchverbot beachten
 |
|  | * Zündquellen vermeiden
 |
|  | * zur Verringerung der Brandlast Abdeckpapiere mindestens einmal am Tag aus dem Arbeitsbereich entfernen
 |
|  |  |
| **Gefahrstoffe:** | * bei Freisetzung gefahrstoffhaltiger Dämpfe technische Lüftung in Betrieb nehmen; sollte diese nicht ausreichen, Atemschutz verwenden
 |
|  | * Schleifstäube an der Schleifmaschine absaugen; falls nicht ausreichend, Feinstaubmaske verwenden
 |
|  | * Behälter zum Umfüllen von Gefahrstoffen wie Lösemittel, Verdünnung u.a. kennzeichnen (Name, Gefahrenkennzeichnung)
 |
|  |  |
| **Mischraum:** | * Lüftungs- bzw. Absaugeinrichtungen nicht verstellen
 |
|  | * Feuerschutztüren nicht festsetzen
 |
|  |  |
| **Lackieren:** | * Lackieren nur in den dafür zugelassenen Räumen oder Bereichen unter Verwendung einer wirksamer Absaugung
 |
|  | * vor dem Lackieren Türen von Lackierkabinen schließen
 |
|  | * ggf. Atemschutz verwenden
 |
|  | * Filtermatten regelmäßig reinigen
 |

Datum: .................................................... ..................................................

 Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen