|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Firma :  Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung** | | | | | Nr.: G3 |  |
|  | |  | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Arbeiten an der Ständerbohrmaschine** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Einzuggefahr durch rotierende Spindel und rotierende Werkzeuge. * Augenverletzungen durch Späneflug und ggf. Kühlmittel. * Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke. * Schnittverletzungen durch Späne und scharfkantige Werkstücke. * Gefährdung der Haut durch Öle, Fette und kühlmittelbenetzte Werkstücke. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Arbeiten an der Maschine nur nach Einweisung und auf Anweisung. * Immer Schutzbrille tragen. * Eng anliegende Arbeitskleidung tragen. * Schutzhandschuhverbot bei laufender Maschine. * Hautschutz und –pflege gemäß Hautschutzplan. * Werkstück immer sicher ein spannen, Hufeisen nie mit der Hand halten! * Späne von Zeit zu Zeit mit Besen entfernen. * Immer einen sicheren Stand an der Maschine gewährleisten (keine Stolperstellen). * Keine losen Lappen o. a. im Arbeitsbereich verwenden und ablegen. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Maschine abschalten (NOT-AUS, Hauptschalter). * Vorgesetzten verständigen. * Keine eigenmächtigen Provisorien an der Maschine durchführen! | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Verletzte betreuen. * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. * Notruf absetzen. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 6. Instandhaltung, Entsorgung | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Mängel nur auf ausdrückliche Anweisung beseitigen. * Instandsetzungsarbeiten nur durch Fachpersonal, z. B. Elektrofachkraft, durchführen lassen. | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | |
| Datum : | |  | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | |