|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BTR - Nr**  **0003** 07.12.2021 | **MUSTER -** [**BETRI****EBSANWEISUNG**](file:///%5C%5Cfileserver-bghm.user.bg.vm%5CBGHM-Daten%5CDatenaustausch%5CINHALTSV%5CBTRINHAL.DOC)Geltungsbereich und Tätigkeiten | **Stand:**  **09/99****Unterschrift :** |
| Anwendungsbereich |
| **HARTLöten** mit AbsaugungSauerstoff, AcetylenKupferlot, Kupfer |
| Gefahren für Mensch und umwelt |
|  Verbrennungen bei Annäherungen an Flamme. Brandentstehung bei Annäherung von brennbaren Stoffen. |
| schutzmassnahmen und verhaltensregeln |
|  **Vor** Arbeitsbeginn **Absaugung** einschalten. Brennbare Materialien vom Löttisch entfernen. Keine brennbaren Stoffe auf dem Löttisch lagern. Heiße Teile nur mit Handschuhen anfassen. Bei scharfkantigen Teilen nur mit **Handschuhen** arbeiten. |
| verhalten bei störungen |
|  Bei Störungen Gas abstellen, Vorgesetzten informieren. Heiße Teile nur mit Handschuhen anfassen. |
| verhalten bei unfällen, erste hilfe |
|  | - Standort des Feuerlöschers: - Erste Hilfe leisten lassen. |
| instandhaltung, entsorgung |
| Instandhaltung nur durch beauftragte Person. |
| folgen der nichtbeachtung |
|  Brandverletzungen. Schnittverletzungen. Atembeschwerden. |