Arbeiten mit handgeführten elektrischen Schleif- und Trennmaschinen (Winkelschleifer, Flex)

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abteilung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arbeitsplatz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Lärm- und Staubentwicklung
* Gefahr der Augenverletzung durch Schleiffunken
* Verbrennen an heißen Schleifflächen
* Schneiden an Schleifgraten
* Brandgefahr durch Schleiffunken
* Schleifverletzungen beim Abrutschen oder Auslaufen der Schleifscheibe
* Rückschlag der Maschine beim Verkanten der Schleifscheibe
* Getroffen werden durch wegfliegende Teile, z.B. beim Bruch der Schleifscheibe
* Einziehen von Kleidung und/oder Haaren
* Stromschlag bei Beschädigung der elektrischen Stromzuführung (Kabel)
* Brennbare Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen oder abdecken
* Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten
* Gehörschutz, Schutzbrille, Staubschutzmaske, Schutzschuhe benutzen
* Absauganlage einschalten
* Flugbahn der Schleifpartikel auf die Absauganlage hin ausrichten
* Benachbarte Arbeitsplätze und Verkehrwege durch Stellwände abtrennen
* Enganliegende Kleidung tragen
* Bei langen Haaren Haarnetz tragen
* Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“
* Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden
* Schutzhauben nicht entfernen
* nur für das jeweilige Gerät zugelassene Scheiben verwenden
* Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern
* Nach Beenden der Arbeit Netzstecker ziehen

● Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen.

● Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden.

● Unfallstelle sichern.

● Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

● Verletzte Person betreuen.

● Störungen nur von Sachkundigen (z.B. Elektrofachkraft) beseitigen lassen.

● Instandhaltungsarbeiten werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

● Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

6. Instandhaltung, Entsorgung

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf:

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma: **Betriebsanweisung** Nummer: 12.30

Namen der Firma hier einsetzen