|  |  |
| --- | --- |
| Thema: | Instandhaltungsarbeiten auf Dächern |
| Firma |  |
| Vorgesetzte(r) |  |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter |  | Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sichere Zugänge und** **Verkehrswege:** | * Festgelegte Aufstiege nutzen, Leitern nur im Ausnahmefall verwenden.
* Überstiegsstelle gegen Absturzgefahr sichern.
* Tragfähigkeit/Begehbarkeit prüfen.
* Ausreichend Abstand (mindestens 2 m) zu absturzgefährdeten Stellen einhalten feste Absperrung (Kette, Seil …) erforderlich.
* Gekennzeichnete Verkehrsweg begehen.
 |
| **Hochgelegene** **Arbeitsplätze:** | * Einstellung der Arbeiten bei Absturzgefahr (Höhe ab 1 m bei Verkehrswegen bzw. 2 m an Arbeitsplätzen), Festlegung der Schutzmaßnahmen
* Vorsicht bei alten Dächern (Begehbarkeit ermitteln.)
* Kein Arbeiten ohne Schutzmaßnahmen gegen Absturz!
 |
| **Koordination/Montageanweisung:** | * Sicherheitshinweise befolgen.
* Weisungen des Koordinators/der Koordinatorin zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen befolgen.
 |
| **Persönliche Schutzausrüstungen:** | * Schutzhelm und Schutzschuhe mit durchtrittsicherer Sohle tragen.
* Gehörschutz und Schutzbrille bei Gefährdung von Gehör und Augen tragen.
* PSA gegen Absturz bei fehlenden technischen/organsiatorischen Absturzschutzmaßnahmen benutzen.
* Warnweste tragen.
* Sonnenschutz verwenden.
 |
| **Sonstige Gefährdungen:** | * Elektrische Maschinen und Geräte nur am Baustromverteiler anschließen.
* Für den Betrieb auf Baustellen geeignete Geräte und Leitungen, z. B. H07RN-F-Leitungen, FI-Schutz, ggf. Zwischenstecker, verwenden.
* Nur Tagesbedarf an Gefahrstoffen mitnehmen.
* Witterung und damit verbundene Rutschgefahr beachten.
* Bei Heißarbeiten/Schweißarbeiten Feuerlöscher an jeder Arbeitstelle vorhalten.
* Material und Werkzeuge gegen Herunterfallen sichern.
* Materialtransport sicher gewährleisten.
 |

Datum:

 Unterschrift des/der Unterweisenden