|  |  |
| --- | --- |
| Unterweisungsnachweis | |
| Thema: Lackieren und vorbereitende Arbeiten | |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Brandgefahr: | * Rauchverbot beachten |
|  | * Zündquellen vermeiden |
|  | * zur Verringerung der Brandlast Abdeckpapiere mindestens einmal am Tag aus dem Arbeitsbereich entfernen |
|  |  |
| **Gefahrstoffe:** | * bei Freisetzung gefahrstoffhaltiger Dämpfe technische Lüftung in Betrieb nehmen; sollte diese nicht ausreichen, Atemschutz verwenden |
|  | * Schleifstäube an der Schleifmaschine absaugen; falls nicht ausreichend, Feinstaubmaske verwenden |
|  | * Behälter zum Umfüllen von Gefahrstoffen wie Lösemittel, Verdünnung u.a. kennzeichnen (Name, Gefahrenkennzeichnung) |
|  |  |
| **Mischraum:** | * Lüftungs- bzw. Absaugeinrichtungen nicht verstellen |
|  | * Feuerschutztüren nicht festsetzen |
|  |  |
| **Lackieren:** | * Lackieren nur in den dafür zugelassenen Räumen oder Bereichen unter Verwendung einer wirksamer Absaugung |
|  | * vor dem Lackieren Türen von Lackierkabinen schließen |
|  | * ggf. Atemschutz verwenden |
|  | * Filtermatten regelmäßig reinigen |

Datum: .................................................... ..................................................

Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen